|  |
| --- |
| **USB Host Driver** |
| 구조설계서 |
|  |
|  |
| **2022-01-14** |
| **김성후** |

이 문서는 **USB Host Driver** 개발을 위한 구조설계서이다.

Revision History

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Author | Description |
| 0.1 | 2022-01-14 | 김성후 | 초기 문서 생성 |
| 0.2 | 2022-01-16 | 김성후 | Interim 작성 |
| 0.3 | 2022-01-20 | 김성후 | Interim 1차 수정 |
| 0.4 | 2022-01-22 | 김성후 | Pre-final 작성 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

[1. 시스템 개요 3](#_Toc479150191)

[2. 요구사항 4](#_Toc479150192)

[2.1. 기능적 요구사항 4](#_Toc479150193)

[2.2. 비기능적 요구사항 4](#_Toc479150194)

[2.3. 품질 속성 5](#_Toc479150195)

[부록 8](#_Toc479150198)

[A. 도메인 모델 9](#_Toc479150199)

[B. 품질 시나리오 10](#_Toc479150200)

[C. 품질 시나리오 분석 11](#_Toc479150201)

[D. 후보 구조 12](file:///C:\Users\김성후\OneDrive\문서\architect\reference\requirement\구조설계서(배포).docx#_Toc479150202)

[E. 후보 구조 평가 13](file:///C:\Users\김성후\OneDrive\문서\architect\reference\requirement\구조설계서(배포).docx#_Toc479150203)

[F. 최종 구조 설계 14](#_Toc479150204)

# 시스템 개요

* 1. **시스템 개요**

USB란 Universal Serial Bus의 약어로, CTI(Computer Telephony Integration) 산업의 성장을 위해 인텔, 마이크로소프트, COMPACT, IBM, NEC, DEC 및 Nortel 등의 회사가 개발하였다. 플러그 앤 플레이를 위한 PC 주변장치의 Bus 규격으로서, 새로운 주변기기가 접속되었을 때 재부팅이나 셋업 과정 없이 자동인식으로 최대 127개의 장치를 연결할 수 있으며, 기존 흔히 사용되던 시리얼 포트에 비해 데이터 전송속도도 빠르게 향상되었다. 규격이 마련됨과 동시에 인텔과 VIA, SiS, ALi 등과 같은 메인보드용 칩셋 제작사들은 USB 포트를 지원하는 칩셋을 발표하고 그들을 주축으로 지금처럼 PC에 USB 포트가 기본적으로 장착되기 시작됐다.




그림 - USB 시스템의 구조

USB는 하나의 Host와 다수의 USB Device를 연결한다. 이들은 물리적인 USB Wire를 통해 연결되어 서로 통신하며 그 위에 논리적인 계층을 가진다. 우선 물리적 계층의 USB Bus Interface의 Host Controller는 통신을 위한 하드웨어 적인 요소를 담당한다. 그리고 그 위의 레이어의 USB System SW는 USB 장치들을 관리하기 위한 Logic을 담당하며 Peer 개념의 USB Logical Driver와 논리적인 연결을 가지고 있다. USB Logical driver의 통신을 위한 접점을 Endpoint Zero라고 부르며, 논리적 개념의 연결을 Default Pipe라고 명명하고 있다. 또 그 상위 레이어는 Client Software와 USB Device의 Function과의 논리적인 연결을 가지게 된다. Client Software는 Host의 운영체제 내의 소프트웨어 혹은 Host에 탑재된 소프트웨어를 의미하며, USB Device의 Function은 해당 장치의 고유한 기능을 구현한 소프트웨어를 의미한다. 각각의 논리적 연결은 실제로는 물리적 계층의 USB Wire를 통해 전기적인 신호로 전달되지만 논리적 개념의 추상화를 통해 복잡도를 낮춰주는 역할을 한다.

* 1. **사업 환경**

USB Device가 PC 업계의 인터페이스 표준으로 확고한 지위를 가지면서, 매해 수십억 개의 새로운 USB Device들이 시장에 출시되고 있다. 그에 따라 USB 이전 시대의 보편적인 연결 방식이었던 시리얼 포트에 대한 PC 제품들의 지원이 점차 감소하고 있으며, PC에서는 다수의 USB Port를 제공하고 있다. 또한 코로나 19의 영향으로 한동안 스마트폰과 태블릿 PC에 밀려 수요가 감소하던 Note PC에 대한 수요는 재택근무와 가정 학습의 증가에 따라 2021년 최고 성장률을 기록하였다. 이러한 환경하에서 본 과제에서는 Note PC에 연결하여 5개의 USB 연결을 지원하는 USB Host Driver를 설계하려 한다.



그림 – Note PC 제품의 USB Port

* + 1. **Stakeholder**

|  |  |
| --- | --- |
| Stakeholder | Interest |
| Note PC 제조사 | 부품사로부터 USB Host Device를 납품 받아 자사의 Note PC에 탑재하려 한다. 얇은 제품을 지향하기 때문에 납품 받는 제품이 최소한의 하드웨어로 충분한 성능을 내기를 기대한다. |
| Operation System  개발사 | 불특정 다수의 USB Device에 대해서 최대한 정보를 파악할 수 있길 바라며, 그에 따른 최적의 데이터 전송을 기대한다. |
| USB Device  개발사 | 개발한 장치가 타겟 운영체제에서 개발의도대로 동작하기를 기대한다. 그러기 위해 제품의 특성에 맞는 최대한의 리소스(전력, 대역폭 등)를 할당 받기를 기대한다. |
| LED Controller  개발사 | 다양한 제품에 범용적으로 사용될 수 있는 LED 제품을 개발하고 납품하고 싶어한다. |
| USB Device  사용자 | 가능한 많은 장치를 연결하여 사용하고 싶어한다. 합리적인 가격에 안정적인 속도와 충전 기능을 제공받고 싶어한다. |

* + 1. **시스템 제약사항**
* 제품은 5개의 USB 슬롯을 제공한다.
* 제품은 외부에 LED가 5개 존재하며 연결된 5개의 USB Device를 표현한다. 파란색 불빛을 낼 수 있으며 점멸할 수 있고 점멸 속도도 조절이 가능하다.
* 제품은 Host PC로부터 동작에 충분한 양의 전력을 공급받아 제품 자체의 전력은 고려사항이 아니다.
* USB Device Driver를 가진 운영체제가 있는 PC 환경을 Host로 가정한다.
* USB의 물리적 통신 프로토콜은 USB Host Controller가 담당한다.
* USB Host Controller는 CRC(Cyclic Redundancy Check) 및 재전송 등을 통해 전송 데이터에 대한 무결성을 보장한다고 가정한다.
* 127 개의 USB Device 연결이 가능하며, 물리적으로 30미터 이내에 연결되어 있다.
  1. **시스템 정의**

본 과제에서 개발하는 USB Hub System의 개요 및 개발 범위는 아래 그림 3에서 빨간색 점선으로 표시한 부분과 같다.




그림 3 - 시스템 전체 구조와 개발 범위

본 과제의 설계 범위는 USB Host Driver까지이다. Host PC 내에는 USB Host System과 LED, Flash 등의 하드웨어가 존재하며 그를 제어하기 위한 각각의 Controller들이 있다. 각각의 Controller들은 Bus Interface를 통해 Operation System과 물리적 통신을 할 수 있으며 소프트웨어 적인 처리는 Device Driver가 담당을 한다. Device Driver는 System Call을 통해 Client Software와 통신한다. 본 과제에서는 USB Host Driver가 Client Software와 System Call을 통해 통신하고 Host Controller에 USB Wire로 연결된 USB Device와 물리적으로 통신하며 USB Device를 관리하고 데이터를 전송하는 기능을 설계한다.

* + 1. **External System**

|  |  |
| --- | --- |
| External System | Interface |
| Operation System | 본 시스템은 Operation System의 System Call을 통해 Client Software와 통신한다. 또한 본 시스템을 통해 Operation System은 USB Device와 제어 정보를 전달하고 데이터를 주고받을 수 있다. |
| USB Device | USB Host Driver는 USB Device와 Host Controller를 통해 통신한다.  USB Device는 본 시스템을 통해 Client Software의 요청에 응답한다. |
| LED | LED 장치는 Third-party 형태로 USB Host System에 제공되는 장치이다. USB Host Driver는 Bus Interface를 통해 인터럽트로 제어 신호를 주고받는다. |

* + 1. **시스템 경계**




그림 4 - 시스템 경계

본 과제에서 다루고자 하는 USB Host Driver의 경계는 아래 그림 4와 같다. 본 시스템은 Operation System의 요청에 따라 Host Controller와 통신하며 USB Device에 대한 제어 및 데이터 전송을 수행할 수 있다. 또한 LED 하드웨어에 대한 제어를 Led Controller에게 요청할 수 있다.

* + 1. **시스템 동작**
* USB Host System을 시작하고 종료하는 절차를 수행한다.
* USB Device 연결 및 해제에 대한 처리를 수행한다.
* USB Device에 대한 정보를 수집하고 요청에 따라 전달한다.
* USB Device에 대한 읽기 및 쓰기를 수행한다.

# 요구사항

## 기능적 요구사항

* + 1. **Use Case Diagram**

시스템 경계에 따른 Use Case Diagram은 아래 그림 5와 같다.




그림 5 – Use Case Diagram

* + 1. **Use Case 명세**
       1. **시스템 시작**

|  |  |
| --- | --- |
| **UC\_01** | 시스템 시작 |
| 설명 | 시스템은 Operation System으로부터 시스템 시작을 통보받으면 각종 리소스들을 초기화하고 가용 자원에 대한 모니터링을 시작한다. |
| 행위자 | Operation System |
| 선행조건 | Host PC로부터 시스템에 전력이 공급 |
| 후행조건 | 시스템은 INITIATED 상태 |
| 기본 동작 | 1. Operation System은 시스템에게 System Call을 통해 시스템이 시작했음을 통보한다. 2. 시스템은 Message Pipe를 구성한다. 3. 시스템은 Operation System에게 수용 가능한 USB Class 목록을 요청한다. 4. Operation System은 수용 가능한 USB Class 목록을 시스템에게 전달한다. 5. 시스템은 수용 가능한 USB Class를 저장한다. 6. 시스템은 LED Interface에게 3초간 점멸하도록 명령한다. 7. 시스템은 10ms마다 Host Controller에게 가용 자원 정보를 요청한다. 8. Host Controller는 요청이 올 때마다 시스템에게 가용 자원 정보를 전달한다. 9. 시스템은 가용 자원 정보를 저장한다. |
| 추가 동작 | - |

* + - 1. **시스템 종료**

|  |  |
| --- | --- |
| **UC\_02** | 시스템 종료 |
| 설명 | 시스템은 Host와 연결이 해제되면 일정시간 재연결을 기다린다. 재연결이 되지 않으면 연결된 USB Device와 연결을 해제하고 LED 점등을 해제한다. 또한 시스템은 가용 자원 수집을 중단한다. |
| 행위자 | Operation System |
| 선행조건 | 시스템은 INITIATED 상태 |
| 후행조건 | 시스템은 HALTED 상태 |
| 기본 동작 | 1. Operation System은 시스템에게 System Call을 통해 연결 해제를 통보한다. 2. 시스템은 모든 연결된 USB Device들에게 연결 해제를 통보하고 해당 USB Device와 Mapping된 Stream Pipe를 제거한다. 3. 시스템은 Message Pipe를 제거한다. 4. 시스템은 Led Interface에게 모든 LED 점등 해제를 명령한다. 5. 시스템은 가용 자원 정보 수집을 중단한다. |
| 추가 동작 | - |

* + - 1. **USB Device 연결**

|  |  |
| --- | --- |
| **UC\_03** | USB Device 연결 |
| 설명 | 시스템은 USB Device와 연결되면 USB Specification에 정의된 열거 절차를 진행한다. 시스템은 USB Device가 요구한 리소스에 대해서 수용가능한만큼의 리소스를 제공한다. 또한 USB Device가 연결된 위치의 LED를 점등하고 Operation System에게 연결을 통보한다. |
| 행위자 | Host Controller |
| 선행조건 | 시스템은 INITIATED 상태  USB 슬롯 혹은 연결된 USB Hub에 USB Device가 물리적으로 연결 |
| 후행조건 | - |
| 기본 동작 | 1. Host Controller는 시스템에게 USB Device의 연결을 통보한다. 2. 시스템은 Host Controller에게 새로 연결된USB Device에 최소 전력(100mA)를 공급을 명령한다. 3. Host Controller는 시스템에게 전력의 공급을 통보한다. 4. 시스템은 Host Controller에게 USB Device와 시스템간 통신할 수 있는 주소를 할당해서 전달한다. 5. Host Controller는 시스템에게 새로 연결된 USB Device의 VID, PID를 전달한다. 6. 시스템은 새로 연결된 USB Device가 이전 연결된 적 있는지 확인한다.   6-1. 연결된 적 없는 장치라면 Host Controller에게 USB Device descriptor를 요청한다.  6-2. Host Controller는 시스템에게 새로 연결된 USB Device의 USB Device descriptor를 전달한다.  6-3. 시스템은 USB Device descriptor에서 USB Class를 확인하고 수용할 수 있는지 확인한다.   1. 시스템은 USB Device의 요구 리소스에 대한 가용 자원이 충분한지 확인한다. 충분하지 않다면 시스템은 요구 사항과 가용 자원에 대한 협상된 값을 도출한다. 2. 시스템은 Host Controller에게 7번에서 계산된 자원만큼의 전력을 새로 연결된 USB Device에 공급하도록 명령한다. 3. 시스템은 LED Controller에게 USB Device가 연결된 위치의 LED를 점등하도록 명령한다. 4. 시스템은 Host와 USB Device가 통신할 수 있는 Stream Pipe를 개설한다. 5. 시스템은 USB Device가 연결된 적 없던 장치라면 Flash Controller에게 Known Device로 저장을 요청한다. 6. 시스템은 Operation System에게 새로운 Stream Pipe가 개설되었음을 통보한다. |
| 추가 동작 | 1. (6-3에서) 수용할 수 없는 장치라면 Operation System에게 수용할 수 없는 USB Device가 연결되었음을 통보한다. 2. (9에서) USB Device가 루트 허브에 연결된 장치가 아니라면 LED 점등 절차는 생략한다. |

* + - 1. **USB Device 연결 해제 요청**

|  |  |
| --- | --- |
| **UC\_04** | USB Device 연결 해제 요청 |
| 설명 | Host에서 특정 USB Device의 연결을 해제하는 절차이다. 물리적으로 USB 슬롯에서 USB가 해제되지는 않지만 논리적으로는 연결을 해제한다. Windows 운영체제의 “안전하게 USB 장치제거”에 해당하는 기능이다. |
| 행위자 | Operation System |
| 선행조건 | 시스템은 INITIATED 상태  USB Device가 시스템에 연결된 상태 |
| 후행조건 | USB Device는 USB 슬롯에 물리적으로만 연결된 상태 |
| 기본 동작 | 1. Operation System은 시스템에게 System Call을 통해 특정 USB Device 연결 해제 요청을 한다. 2. 시스템은 Host Controller에게 특정 USB Device 와의 연결 해제를 요청한다. 3. 시스템은 특정 USB Device와 Mapping된 Stream Pipe를 해제한다. 4. 시스템은 LED Interface에게 특정 USB Device와의 매핑 해제와 점등 해제를 명령한다. 5. 시스템은 특정 USB Device의 컨텍스트 정보를 삭제한다. |
| 추가 동작 | 1. (2에서) Graceful 연결 해제가 요청되는 경우, Host Controller로부터 연결 해제 통보를 받을 때까지 3을 진행하지 않는다. 2. (4에서) USB Device가 루트 허브에 연결된 장치가 아니라면 LED 점등 해제 절차는 생략한다. |

* + - 1. **USB Device 연결 해제**

|  |  |
| --- | --- |
| **UC\_05** | USB Device 연결 해제 |
| 설명 | 물리적으로 특정 USB Device가 USB 슬롯에서 분리되었을 때 발생하는 Use Case이다. Host에게 연결 해제를 통보하고 Stream Pipe 등 할당된 자원과 저장된 자료를 삭제한다. |
| 행위자 | Host Controller |
| 선행조건 | 시스템은 INITIATED 상태  USB Device가 시스템에 물리적으로 연결된 상태 |
| 후행조건 | - |
| 기본 동작 | 1. Host Controller가 시스템에게 특정 USB Device의 연결 해제를 통보한다. 2. 시스템은 Operation System에게 특정 USB Device의 연결 해제를 통보한다. 3. Operation System은 시스템의 Stream Pipe에 남은 데이터를 Read한 뒤, 시스템에게 디바이스 해제 요청을 한다. 4. 시스템은 특정 USB Device와 Mapping된 Stream Pipe를 해제한다. 5. 시스템은 LED Interface에게 특정 USB Device와의 매핑 해제와 점등 해제를 명령한다. 6. 시스템은 특정 USB Device의 컨텍스트 정보를 삭제한다. |
| 추가 동작 | 1. (5에서) USB Device가 루트 허브에 연결된 장치가 아니라면 LED 점등 해제 절차는 생략한다. |

* + - 1. **연결된 USB Device 정보 요청**

|  |  |
| --- | --- |
| **UC\_06** | 연결된 USB Device 정보 요청 |
| 설명 | Host는 연결된 USB Device에 대한 정보를 요청한다. 시스템은 USB Device와 연결될 때 생성한 컨텍스트를 이용하여 Host Controller를 거치지 않고 정보를 모은 뒤 Operation System에게 전달한다. |
| 행위자 | Operation System |
| 선행조건 | 시스템은 INITIATED 상태 |
| 후행조건 | - |
| 기본 동작 | 1. Operation System은 시스템에게 연결된 USB Device들의 정보를 요청한다. 2. 시스템은 모든 연결된 USB Device 정보를 수집한다. 3. 시스템은 Operation System에게 수집한 정보를 전달한다. |
| 추가 동작 | 1. (2에서) 연결된 USB Device가 없는 경우 바로 3번으로 넘어간다. |

* + - 1. **Host로 데이터 전송**

|  |  |
| --- | --- |
| **UC\_07** | Host로 데이터 전송 |
| 설명 | 특정 USB Device로부터 데이터를 읽는 Use Case이다. |
| 행위자 | Operation System |
| 선행조건 | 시스템은 INITIATED 상태  한 개 이상의 USB Device가 시스템에 연결된 상태 |
| 후행조건 | - |
| 기본 동작 | 1. Operation System이 시스템에게 System Call을 통해 특정 USB Device의 데이터 읽기를 요청한다. 2. 시스템은 USB Device를 통해 받은 Transaction들을 묶어 IRP 형태로 응답한다. 3. 시스템은 LED Interface에게 점멸 해제를 명령한다. 4. 시스템은 내부 USB Device에 대한 상태를 “SUSPEND”로 변경한다. |
| 추가 동작 | - |

* + - 1. **USB Device로 데이터 전송**

|  |  |
| --- | --- |
| **UC\_08** | USB Device로 데이터 전송 |
| 설명 | 특정 USB Device에게 데이터를 쓰는 Use Case이다. |
| 행위자 | Operation System |
| 선행조건 | 시스템은 INITIATED 상태  한 개 이상의 USB Device가 시스템에 연결된 상태 |
| 후행조건 | - |
| 기본 동작 | 1. Operation System은 시스템에게 System Call을 통해 IRP를 전송한다. 2. 시스템은 내부 USB Device에 대한 상태를 “WRITING”으로 변경한다. 3. 시스템은 Host Controller에게 받은 IRP에 대한 Transaction을 전송한다.   3-1. Host Controller는 전송에 대한 Data Rate를 전달한다.  3-3. 시스템은 LED Interface에게 Data Rate를 전달해서 값에 맞추어 점멸할 수 있도록 명령한다. 이 때 USB Device가 USB Hub에 연결된 상태라면 USB Hub에 연결된 조상 장치에 해당하는 LED를 점멸한다.   1. 시스템은 LED Interface에게 점멸 해제를 명령한다. 2. 시스템은 내부 USB Device에 대한 상태를 “SUSPEND”으로 변경한다. |
| 추가 동작 | - |

## 비기능적 요구사항

**2.2.1 NFR\_01 디바이스 설정 시간**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NFR\_01**  **(QS\_04)** | **성능** | **디바이스 설정 시간** |
| 설명 | USB Device가 삽입되었을 때, 500ms이내에 설정을 완료하여, 사용자가 빠른 시간내에 해당 디바이스를 사용할 수 있어야 한다. | |
| 환경 | 시스템이 정상 동작한다. | |
| 자극 | USB Device를 USB 슬롯에 삽입한다. | |
| 반응 | 1. Host Controller는 시스템에게 USB Device의 연결을 통보한다. 2. 시스템은 Host Controller에게 새로 연결된USB Device에 최소 전력(100mA)를 공급을 명령한다. 3. Host Controller는 시스템에게 전력의 공급을 통보한다. 4. 시스템은 Host Controller에게 USB Device와 시스템간 통신할 수 있는 주소를 할당해서 전달한다. 5. Host Controller는 시스템에게 새로 연결된 USB Device의 VID, PID를 전달한다. 6. 시스템은 새로 연결된 USB Device가 이전 연결된 적 있는지 확인한다.   6-1. 연결된 적 없는 장치라면 Host Controller에게 USB Device descriptor를 요청한다.  6-2. Host Controller는 시스템에게 새로 연결된 USB Device의 USB Device descriptor를 전달한다.  6-3. 시스템은 USB Device descriptor에서 USB Class를 확인하고 수용할 수 있는지 확인한다.   1. 시스템은 USB Device의 요구 리소스에 대한 가용 자원이 충분한지 확인한다. 충분하지 않다면 시스템은 요구 사항과 가용 자원에 대한 협상된 값을 도출한다. 2. 시스템은 Host Controller에게 7번에서 계산된 자원만큼의 전력을 새로 연결된 USB Device에 공급하도록 명령한다. 3. 시스템은 LED Controller에게 USB Device가 연결된 위치의 LED를 점등하도록 명령한다. 4. 시스템은 Host와 USB Device가 통신할 수 있는 Stream Pipe를 개설한다. 5. 시스템은 USB Device가 연결된 적 없던 장치라면 Flash Controller에게 Known Device로 저장을 요청한다.   시스템은 Operation System에게 새로운 Stream Pipe가 개설되었음을 통보한다. | |
| 측정 | [디바이스 설정 시간] = [Pipe가 개설되는 시각] – [USB Device가 물리적으로 삽입되는 시각] | |
| 제약 | [디바이스 설정 시간] <= 500ms | |

**2.2.1 NFR\_02 시스템 부팅 시간**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NFR\_02**  **(QS\_01)** | **성능** | **시스템 부팅 시간** |
| 설명 | 시스템 부팅이 100ms 이내에 이루어져 운영체제의 전체 부팅 속도에 악영향을 주지 않도록 해야한다. | |
| 환경 | 시스템의 전원이 Off 상태이다. | |
| 자극 | 시스템에 전원을 인가한다. | |
| 반응 | 1. Operation System은 시스템에게 System Call을 통해 시스템이 시작했음을 통보한다. 2. 시스템은 Message Pipe를 구성한다. 3. 시스템은 Operation System에게 수용 가능한 USB Class 목록을 요청한다. 4. Operation System은 수용 가능한 USB Class 목록을 시스템에게 전달한다. 5. 시스템은 수용 가능한 USB Class를 저장한다. 6. 시스템은 LED Interface에게 3초간 점멸하도록 명령한다. 7. 시스템은 10ms마다 Host Controller에게 가용 자원 정보를 요청한다. 8. Host Controller는 요청이 올 때마다 시스템에게 가용 자원 정보를 전달한다.   시스템은 가용 자원 정보를 저장한다. | |
| 측정 | [부팅 시간] = [LED 장치의 최초 점멸 시각] – [시스템에 전원이 공급되는 시각] | |
| 제약 | [부팅 시간] <= 100ms | |

## 품질 속성

**2.3.1 QA\_01 데이터 전송 속도**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **QA\_01**  **(QS\_02)** | **성능** | 데이터 전송 속도 |
| 설명 | 데이터 전송은 빠를수록 좋다. | |
| 환경 | USB Device가 USB 슬롯에 삽입되어 있다. | |
| 자극 | USB Device가 데이터를 전송한다. | |
| 반응 | 1. Operation System이 시스템에게 System Call을 통해 특정 USB Device의 데이터 읽기를 요청한다. 2. 시스템은 USB Device를 통해 받은 Transaction들을 묶어 IRP 형태로 응답한다. 3. 시스템은 LED Interface에게 점멸 해제를 명령한다. 시스템은 내부 USB Device에 대한 상태를 “SUSPEND”로 변경한다. | |
| 측정 | [전송 속도] = [Destination으로 전송된 Bit] / 1000ms | |

**2.3.2 QA\_02 지원가능한 USB Class 확장**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **QA\_02**  **(QS\_09)** | **변경용이성** | 지원가능한 USB Class 확장 |
| 설명 | 지원 가능한 USB Class를 추가하는데 비용이 적어야 한다. | |
| 환경 | 시스템의 전원이 Off 상태이다. | |
| 자극 | 시스템에 전원을 인가한다. | |
| 반응 | 1. Operation System은 시스템에게 System Call을 통해 시스템이 시작했음을 통보한다. 2. 시스템은 Message Pipe를 구성한다. 3. 시스템은 Operation System에게 수용 가능한 USB Class 목록을 요청한다. 4. Operation System은 수용 가능한 USB Class 목록을 시스템에게 전달한다. 5. 시스템은 수용 가능한 USB Class를 저장한다. | |
| 측정 | [지원가능한 USB Class 확장시 변경이 필요한 컴포넌트의 수] | |

**2.3.3 QA\_03 전송 방식 변경**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **QA\_03**  **(QS\_07)** | **변경용이성** | 전송 방식 변경 |
| 설명 | 전송 방식을 변경하거나 추가/제거하는데 비용이 적어야 한다. | |
| 환경 | 시스템이 정상 동작한다. | |
| 자극 | 시스템의 전송 방식을 변경하거나 추가/제거한다. | |
| 반응 | N개의 컴포넌트가 해당 변경으로 수정된다. | |
| 측정 | [전송 방식 변경시 변경이 필요한 컴포넌트의 수] | |

**2.3.4 QA\_04 Host Controller의 USB 지원 버전 확장**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **QA\_04**  **(QS\_10)** | **변경용이성** | Host Controller의 USB 지원 버전 확장 |
| 설명 | Host Controller 하드웨어의 변경 등으로 지원하는 USB 버전이 변경되어도 비용이 적어야 한다. | |
| 환경 | 시스템이 정상 동작한다. | |
| 자극 | Host Controller 하드웨어의 변경 등으로 지원하는 USB 버전이 변경된다. | |
| 반응 | N개의 컴포넌트가 해당 변경으로 수정된다. | |
| 측정 | [USB 지원 버전 확장시 변경이 필요한 컴포넌트의 수] | |

**2.3.5 QA\_05 동시에 연결 가능한 USB Device의 수**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **QA\_05**  **(QS\_11)** | **가용성** | 동시에 연결 가능한 USB Device의 수 |
| 설명 | USB Hub에 연결된 Device를 포함하여 동시에 연결 가능한 USB Device의 수는 많을수록 좋다. | |
| 환경 | 시스템이 정상 동작한다. | |
| 자극 | USB Device를 USB 슬롯에 삽입한다. | |
| 반응 | 1. Host Controller는 시스템에게 USB Device의 연결을 통보한다. 2. 시스템은 Host Controller에게 새로 연결된USB Device에 최소 전력(100mA)를 공급을 명령한다. 3. Host Controller는 시스템에게 전력의 공급을 통보한다. 4. 시스템은 Host Controller에게 USB Device와 시스템간 통신할 수 있는 주소를 할당해서 전달한다. 5. Host Controller는 시스템에게 새로 연결된 USB Device의 VID, PID를 전달한다. 6. 시스템은 새로 연결된 USB Device가 이전 연결된 적 있는지 확인한다.   6-1. 연결된 적 없는 장치라면 Host Controller에게 USB Device descriptor를 요청한다.  6-2. Host Controller는 시스템에게 새로 연결된 USB Device의 USB Device descriptor를 전달한다.  6-3. 시스템은 USB Device descriptor에서 USB Class를 확인하고 수용할 수 있는지 확인한다.   1. 시스템은 USB Device의 요구 리소스에 대한 가용 자원이 충분한지 확인한다. 충분하지 않다면 시스템은 요구 사항과 가용 자원에 대한 협상된 값을 도출한다. 2. 시스템은 Host Controller에게 7번에서 계산된 자원만큼의 전력을 새로 연결된 USB Device에 공급하도록 명령한다. 3. 시스템은 LED Controller에게 USB Device가 연결된 위치의 LED를 점등하도록 명령한다. 4. 시스템은 Host와 USB Device가 통신할 수 있는 Stream Pipe를 개설한다. 5. 시스템은 USB Device가 연결된 적 없던 장치라면 Flash Controller에게 Known Device로 저장을 요청한다. 6. 시스템은 Operation System에게 새로운 Stream Pipe가 개설되었음을 통보한다. | |
| 측정 | [동시에 연결 가능한 USB Device의 수] | |

**2.3.6 QA\_06 외부 모듈 교환**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **QA\_06**  **(QS\_08)** | **변경용이성** | 외부 모듈 교환 |
| 설명 | 외부 모듈이 변경되어도 비용이 적어야 한다. | |
| 환경 | 시스템이 정상 동작한다. | |
| 자극 | 시스템과 통신하는 외부 모듈이 변경된다. | |
| 반응 | N개의 컴포넌트가 해당 변경으로 수정된다. | |
| 측정 | [외부 모듈 교환시 변경이 필요한 컴포넌트의 수] | |

**2.3.7 QA\_07 디바이스 정보 조회 시간**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **QA\_07**  **(QS\_06)** | **성능** | 디바이스 정보 조회 시간 |
| 설명 | 데이터 정보 조회 시간은 빠를수록 좋다. | |
| 환경 | USB Device가 USB 슬롯에 삽입되어 있다. | |
| 자극 | 운영체제가 삽입되어 있는 USB Device의 정보를 요청한다. | |
| 반응 | 1. Operation System은 시스템에게 연결된 USB Device들의 정보를 요청한다. 2. 시스템은 모든 연결된 USB Device 정보를 수집한다. 3. 시스템은 Operation System에게 수집한 정보를 전달한다. | |
| 측정 | [디바이스 정보 조회 시간] = [OS가 USB Device의 정보를 요청하는 시각] – [시스템이 USB Device의 정보를 OS에게 전달하는 시각] | |

부록

[A. 도메인 모델 9](#_Toc479150206)

[B. 품질 시나리오 10](#_Toc479150207)

[C. 품질 시나리오 분석 11](#_Toc479150208)

[D. 후보 구조 12](#_Toc479150209)

[E. 후보 구조 평가 13](#_Toc479150210)

[F. 최종 구조 설계 14](#_Toc479150211)

1. 도메인 모델

본 과제에서 USB Hub Driver에 대한 도메인 모델은 그림 6과 같다. 본 도메인 모델은 Boundary/Control/Entity 모델로 작성되었다. Boundary는 외부의 Interface와 상호 작용하고, Control은 Boundary와 Entity를 연결해주며, Entity는 시스템에 필요한 데이터를 저장한다.




그림 - Domain Model

**A1. Domain Model List**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Domain Model | Category | Description |
| Operation System Interface | Boundary | Operation System으로부터 내려오는 System Call을 받고 해석하고 전파하는 역할을 담당하는 도메인 모델이다. |
| Stream Pipe | Control y | Host 시스템과 USB Device 간의 데이터 전송을 담당하는 도메인 모델이다. USB Specification에서 Host의 Client SW와 USB Device의 Function 간의 Endpoint에 해당하는 역할이다. |
| Message Pipe | Control | Host 시스템과 USB Device 간의 제어 신호를 전송하는 도메인 모델이다. USB Specification에서 Endpoint Zero에 해당하는 역할이다. |
| Led Interface | Boundary | LED Controller와 통신하는 LED Interface에 대한 Boundary 도메인 모델이다. LED Interface와 인터럽트를 주고받으며 명령을 해석하거나 명령으로 변환하는 역할을 한다. |
| Host Interface | Boundary | USB Device와 물리적인 통신을 담당하는 Host Controller와의 인터페이스이다. Host Controller 장치에 대한 추상화가 이루어진다. |
| Flash Controller | Control | Host 시스템 내부의 Flash로부터 데이터를 쓰고 읽는 역할을 담당하는 도메인 모델이다. |
| System Initiator | Control | 시스템의 시작, 종료 절차를 관리하는 도메인 모델이다. |
| Device Configurator | Control | USB Device에 대한 열거 절차를 담당하는 도메인 모델이다. Host와 USB Device가 서로 인지할 수 있도록 Configuration 절차를 주도하며 Device Entity를 생성하고 Pipe를 개설한다. |
| Resource Observer | Control | Host PC와 Host Controller의 상태를 체크하여 가용 가능한 자원에 대한 정보를 주기적으로 얻어와 저장하는 역할을 하는 도메인 모델이다. |
| Resource Negotiator | Control | 가용 가능한 자원을 조회하고 USB Device에서 요청하는 자원에 대한 가용 범위를 결정하는 도메인 모델이다. |
| Bandwidth Resource | Entity | 가용 가능한 대역폭 자원에 대한 정보를 저장하는 도메인 모델이다. |
| Power Resource | Entity | 가용 가능한 전력 자원에 대한 정보를 저장하는 도메인 모델이다. |
| Direct Connected Device | Entity | USB 슬롯에 직접 연결된 장치를 추상화한 도메인 모델이다. 직접 연결된 장치는 LED 장치와 Mapping되므로 플로우가 달라져 간접 연결된 장치와 구분하였다. 본 시스템은 직접적으로 USB Device와 연결되지 않기 때문에 USB Device에 대한 정보를 저장하는 역할을 한다. |
| Indirect Connected Device | Entity | USB 슬롯에 연결된 USB Hub를 통해 연결된 장치를 추상화한 도메인 모델이다. 본 시스템은 직접적으로 USB Device와 연결되지 않기 때문에 USB Device에 대한 정보를 저장하는 역할을 한다. |
| Class Permission | Entity | 허용가능한 USB Class를 저장하는 도메인 모델이다. Host 시스템에게 질의하여 수용가능한 USB Class를 얻어와 해당 Entity에 저장한다. |
| Known Device | Entity | 연결된 적 있는 USB Device에 대한 식별자를 저장하는 도메인 모델이다. USB Device의 VID, PID를 조합하여 USB Device의 고유한 값을 만들어 저장한다. |
| Device Blacklist | Entity | 연결 거부된 USB Device의 식별자를 저장하여 향후 연결을 거부하는데 쓰이는 도메인 모델이다. |

**A2. Sequence Diagram**

**A2.1. 시스템 시작**




그림 – 시스템 시작

**A2.2. 시스템 종료**


****

그림 – 시스템 종료

**A2.3. USB Device 연결**


****

그림 - USB Device 연결

**A2.4. USB Device 연결 해제 요청**




그림 - USB Device 연결 해제 요청

**A2.5. USB Device 연결 해제**




그림 - USB Device 연결 해제

**A2.6. 연결된 USB Device 정보 요청**




그림 - 연결된 USB Device 정보 요청

**A2.7. Host로 데이터 전송**


****

그림 - Host로 데이터 전송

**A2.7. USB Device로 데이터 전송**


****

그림 - USB Device로 데이터 전송

1. 품질 시나리오

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| QS\_01 | 성능 | 시스템 부팅 시간 |
| 측정 방법 | [부팅 시간] = [LED 장치의 최초 점멸 시각] – [시스템에 전원이 공급되는 시각]  [부팅 시간] <= 100ms |
| QS\_02 | 성능 | 데이터 전송 속도 |
| 측정방법 | [전송 속도] = [Destination으로 전송된 Bit] / 1000ms  [전송 속도]는 빠를수록 좋다. |
| QS\_03 | 기능 정확성 | Low-Speed를 사용하는 USB Class 장치의 전송 속도 |
| 측정 방법 | [전송 속도] = [Destination으로 전송된 Bit] / 1000ms  [전송 속도] <= 1.5Mbps |
| QS\_04 | 성능 | 디바이스 설정 시간 |
| 측정방법 | [디바이스 설정 시간] = [Pipe가 개설되는 시각] – [USB Device가 물리적으로 삽입되는 시각]  [디바이스 설정 시간] <= 500ms |
| QS\_05 | 성능 | 등시성(Isochronism)이 요구되는 USB Class 장치의 전송 속도 일관성 |
| 측정방법 | [전송 속도의 표준편차] = [단위 시간동안 Host Controller HW를 통해 측정되는 속도의 표준 편차]  [전송 속도의 표준편차]가 작을수록 좋다. |
| QS\_06 | 성능 | 디바이스 정보 조회 시간 |
| 측정방법 | [디바이스 정보 조회 시간] = [OS가 USB Device의 정보를 요청하는 시각] – [시스템이 USB Device의 정보를 OS에게 전달하는 시각]  [디바이스 정보 조회 시간]가 작을수록 좋다. |
| QS\_07 | 변경용이성 | 전송 방식 변경 |
| 측정방법 | [전송 방식 변경시 변경이 필요한 컴포넌트의 수]  [전송 방식 변경시 변경이 필요한 컴포넌트의 수]는 적을수록 좋다. |
| QS\_08 | 변경용이성 | 외부 모듈 교환 |
| 측정방법 | [외부 모듈 교환시 변경이 필요한 컴포넌트의 수]  [외부 모듈 교환시 변경이 필요한 컴포넌트의 수]는 적을수록 좋다. |
| QS\_09 | 변경용이성 | 지원가능한 USB Class 확장 |
| 측정방법 | [지원가능한 USB Class 확장시 변경이 필요한 컴포넌트의 수]  [지원가능한 USB Class 확장시 변경이 필요한 컴포넌트의 수]는 적을수록 좋다. |
| QS\_10 | 변경용이성 | Host Controller의 USB 지원 버전 확장 |
| 측정방법 | [USB 지원 버전 확장시 변경이 필요한 컴포넌트의 수]  [USB 지원 버전 확장시 변경이 필요한 컴포넌트의 수]는 적을수록 좋다. |
| QS\_11 | 가용성 | 동시에 연결 가능한 USB Device의 수 |
| 측정방법 | [동시에 연결 가능한 USB Device의 수]  [동시에 연결 가능한 USB Device의 수]는 많을수록 좋다. |
| QS\_12 | 안정성 | 시스템의 CPU 점유율 표준편차 |
| 측정방법 | [CPU 점유율 표준편차] = [IDLE 상태에서 100MB 전송시 OS를 통해 측정되는 CPU 점유율의 표준편차]  [CPU 점유율 표준편차]는 낮을수록 좋다 |
| QS\_13 | 안정성 | USB Device가 요구한 전력 공급 비율 |
| 측정방법 | [USB Device가 요구한 자원 할당 비율] = [Resource Negotiator에서 요구한만큼 할당하는 경우] / [USB Device가 연결된 횟수]  [USB Device가 요구한 자원 할당 비율]가 높을수록 좋다. |

1. 품질 시나리오 분석

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 품질 시나리오 | | 중요도 | 복잡도 | 선정결과 |
| 성능 | QS\_01. 시스템 부팅 시간 | M | H | NFR\_02 |
| QS\_02. 데이터 전송 속도 | H | H | QA\_01 |
| QS\_04. 디바이스 설정 시간 | H | M | NFR\_01 |
| QS\_05. 등시성(Isochronism)이 요구되는 USB Class 장치의 전송 속도 일관성 | M | M |  |
| QS\_06. 디바이스 정보 조회 시간 | L | M | QA\_07 |
| QS\_03. Low-Speed를 사용하는 USB Class 장치의 전송 속도 | M | L |  |
| 변경용이성 | QS\_07. 전송 방식 변경 | H | H | QA\_03 |
| QS\_08. 외부 모듈 교환 | L | M | QA\_06 |
| QS\_09. 지원가능한 USB Class 확장 | H | M | QA\_02 |
| QS\_10. Host Controller의 USB 지원 버전 확장 | M | H | QA\_04 |
| 가용성 | QS\_11. 동시에 연결 가능한 USB Device의 수 | M | M | QA\_05 |
| 안정성 | QS\_12. 시스템의 CPU 점유율 표준편차 | L | H |  |
| QS\_13. USB Device가 요구한 전력 공급 비율 | H | M |  |

**C1. 품질 시나리오별 비기능 요구사항 및 품질 속성 선정 근거**

QS\_01 시스템 부팅 시간은 운영체제 전체의 부팅 시간에 영향을 줘 사용자가 느끼는 성능에 영향을 줄 수 있다고 판단하여 비기능 요구사항으로 선정하였다. 부팅시 1회만 실행되는 시나리오이므로 중요도는 M으로 정했으나 구현을 위한 복잡도는 부팅시간을 단축하는 작업이 간단하지 않아 H로 정하였다.

QS\_02 데이터 전송 속도는 USB 시스템에서 가장 중요한 성능 요소라고 생각하여 품질 속성으로 선정하였다. 따라서 중요도도 H로 정하였고, 성능을 이끌어 내기 위한 별도의 아이디어나 알고리즘이 필요할 것으로 예상되어 복잡도도 H로 정하였다.

QS\_03 Low-Speed를 사용하는 USB Class 장치의 전송 속도의 경우에는 이를 담당하는 주체가 Host Driver가 아닌 Client SW가 적절하다고 판단하여 선정에서 제외하였다.

QS\_04 디바이스 설정 시간은 사용자 USB Device를 삽입하고 동작하기 위해 매우 중요한 성능 요소라 생각하여 비기능 요구사항으로 선정하였다. 따라서 중요도도 H로 정하였고, 데이터 전송 속도의 개선보다는 복잡도가 낮다고 생각되어 복잡도는 M으로 선정하였다.

QS\_05 등시성(Isochronism)이 요구되는 USB Class 장치의 전송 속도 일관성 역시 QS\_03과 유사하게 주체가 Client SW가 되어야 적절하다고 판단하여 선정에서 제외하였다.

QS\_06 디바이스 정보 조회 시간의 경우 빈번하게 발생하지는 않지만 성능 측면에서 체감되는 요소라고 생각하여 우선순위가 낮은 품질 속성으로 선정하였다. 따라서 중요도는 L로 정하였고, 구현 측면에서도 복잡도가 높지 않을 것으로 예상되어 복잡도는 M으로 선정하였다.

QS\_07 전송 방식 변경은 USB Specification에서 정의된 전송방식이 Spec의 버전업으로 추가되는 경우 변경에 대응할 수 있어야 하므로 변경용이성을 고려하여 품질 속성으로 선정하였다. 전송방식은 구조에 영향을 미칠 수 있는 요소인데 적은 변경으로 이를 대응하는 일은 쉽지 않을 것으로 예상되어 중요도와 복잡도를 모두 H로 선정하였다.

QS\_08 외부 모듈 교환은 하드웨어의 변경을 통해 충분히 있을 수 있는 시나리오이므로 변경용이성을 고려하여 품질속성으로 선정하였다. 하드웨어 변경과 인터페이스 변경이라는 보편적인 시나리오를 고려할 때 중요도는 L, 복잡도는 M으로 선정하였다.

QS\_09 지원가능한 USB Class 확장은 과제의 요구사항이므로 품질요소로 선정하고 중요도 또한 H로 정하였다. 또한 구현의 복잡도를 고려할 때 복잡도는 M을 선정하였다.

QS\_10 Host Controller의 USB 지원 버전 확장은 역시나 발생할 수 있는 시나리오이면서 다수의 컴포넌트 수정을 야기할 수 있는 시나리오이므로 품질요소로 선정하였다. 하나의 제품에서 빈번하게 발생하는 시나리오는 아니므로 중요도는 M, 변경용이성을 지키는 구조의 복잡도를 고려할 때 복잡도는 H로 정하였다.

QS\_11 동시에 연결 가능한 USB Device의 수는 사용자가 USB Hub 제품을 사용할 때 고려되어야 할 시나리오라 판단되어 품질요소로 선정하였다. 소프트웨어가 해당 요소에 미칠 영향의 정도를 고려할 때, 중요도와 복잡도를 M으로 선정하였다.

QS\_12 시스템의 CPU 점유율 표준편차의 경우 시스템이 주체가 되어 컨트롤 할 수 있는 시나리오가 아니라고 판단되어 선정에서 제외하였다.

QS\_13 USB Device가 요구한 전력 공급 비율의 경우 시스템이 주체가 되어 컨트롤 할 수 있는 시나리오가 아니라고 판단되어 선정에서 제외하였다.

1. 후보 구조

**D1. QA\_01 데이터 전송 속도**

Host와 USB Device 간의 데이터 전송 속도를 높이기 위해서 본 시스템은 세가지 주제에 대해 후보구조를 설계하였다.

1. 전송 단위에 대한 메모리 할당
2. 전송 실패시 재전송의 주체 설정
3. 전송의 병렬성

1번의 경우, 메모리의 할당 및 해제는 일반적으로 비용이 많이 발생하는 동작으로 빈번하게 일어나는 전송에 있어서 반드시 고려해야할 사항이라고 생각하였다. 2번의 경우, 전송의 실패는 어떠한 이유로든 발생할 수 있는 리스크이기에 전송의 무결성을 위하여 재전송은 반드시 필요한 동작인데 이 동작을 수행할 주체가 어디가 될 것인가에 대한 설계이다. 3번의 경우 여러 USB Device와 데이터 통신을 진행할 때의 병렬처리에 대한 고려사항이다.

이러한 특성을 고려하여 데이터 전송 속도를 높이기 위한 후보 구조를 알아본다.

**D1.1. 전송 단위에 대한 메모리 할당 후보구조**

**D1.1.1. CA\_01. IRP의 주소를 그대로 사용하여 추가적인 메모리 할당 없이 Transaction을 구성하는 방법**




그림 – IRP의 주소를 그대로 활용하는 구조

데이터 전송시에 시스템은 Client SW로부터 받은 IRP를 segmentation해서 Transaction으로 보내야 한다. 이때 Transaction의 Payload를 위한 메모리 공간을 할당하지 않고 IRP의 주소 값을 그대로 이용하는 구조가 CA\_01이다.

이를 위해 시스템은 IRP를 Client SW로부터 수신하면 전송한 지점을 기록하기 위한 IRP Descriptor를 생성하고 Transaction이 이루어질 때마다 offset을 기록한다. 전송길이는 Stream Pipe에 정의된 통신방식에 따라 적절한 크기의 Frame만큼 데이터를 전송한다. IRP를 구성하는 Transaction이 모두 전송되면 Queue형태인 Stream Pipe에서 IRP를 Pop하고 Client SW에게 IRP 전송이 완료되었음을 통지한다.

이 구조는 메모리의 할당 및 해제에 큰 성능 비용이 발생한다는 점에서 착안하였다. 따라서 Transaction의 Payload를 위한 메모리를 할당하지 않는 것이 핵심이며, 할당이 필요한 것은 고정된 크기의 작은 IRP Descriptor 뿐이다. IRP는 Transaction에 비해 개수가 적으므로(Transaction이 IRP의 Segment이므로) 상대적으로 적은 비용이 발생하며, 미리 할당된 Pool을 통해 비용을 더 줄일 수 있다. 또한 시스템 내에서 IRP의 데이터를 Transaction의 Payload로 복사하는 비용을 줄일 수 있다.

**D1.1.2. CA\_02. 메모리 Pool을 이용하여 새로운 Transaction을 구성하는 방법**




그림 - 메모리 Pool을 이용하는 방법

Client SW로부터 IRP를 수신하면 시스템은 Stream Pipe가 가지고 있는 전송 타입에 따라 적절한 Frame 크기로 데이터를 Segmentation해서 별도의 Transaction Queue에 넣는 구조가 CA\_02이다.

CA1에서 언급했듯 메모리의 할당 및 해제에는 큰 성능 비용이 발생하므로 Frame 크기에 따라 여러 memory block을 미리 할당해둔 Transaction Payload Pool을 가진다. 만약 미리 할당된 Element가 모두 소진되면 그때부터는 Heap에 메모리를 할당하여 반환한다. Pool Element의 대여/반납과 Heap에서 할당된 메모리의 일관된 처리를 위해 구현단계에서 interface에 대한 추상화가 요구된다.

Transaction Queue의 요소들은 순차적으로 Host Interface를 통해 전송되며 전송이 완료되면 Pool Element를 반환한다. IRP의 마지막(Max Frame 사이즈가 아닌 Transaction)을 전송한 후에는 반납을 진행한 후 Client SW에게 전송이 완료되었음을 통지한다.

이 구조는 Payload를 복사해야 한다는 단점이 존재한다. 이에 따른 성능 저하를 보완하기 위해 DMA(Direct Memory Access) 장치를 이용한 복사를 활용할 수도 있다.

**D1.1.3. CA\_03. USB Device가 보내는 데이터를 메모리 Pool을 이용하여 Queueing하다가 Host에서 요청이 오면 Concatenate해서 전송하는 방법**




그림 - 최종적으로 한번 Concatenate하는 방법

CA\_02처럼 메모리 Pool을 이용해서 USB Device가 보내는 Transaction을 Queueing했다가 Client SW로부터 Read 요청이 올 때 하나로 묶어 올려 보내는 방식이 CA\_03이다.

USB Device가 보내는 데이터의 경우 데이터를 저장할 메모리 공간은 Host Driver가 가지고 있어야 하는 것으로 판단하였다. 따라서 Transaction이 오면 이를 Frame 크기에 따라 Transaction Payload Pool에서 꺼낸 메모리 공간에 저장을 한다.

Transaction 형태로 보관을 하는 이유는 Client SW로부터의 읽기 요청이 있을 때 쌓인 데이터가 하나의 IRP 형태로 올라가기 때문이다. Transaction들은 분산된 메모리 주소에 저장될 것이므로 하나로 Concatenate시켜서 하나의 메모리 주소로 만든 뒤 디스크립터와 함께 Client SW에게 전달한다.

**D1.1.4. CA\_04. USB Device가 보내는 데이터를 계속 Concatenate하면서 이어 나가다가 Host에서 요청시 하나로 보내는 방법**




그림 - 매번 Concatenate하는 방법

CA\_04는 CA\_03과는 달리 매번 USB Device로부터 전송되는 Transaction의 Payload들을 IRP의 Tail에 Concatenate해서 계속해서 하나의 IRP를 키워 나가는 방식이다. Client SW로부터의 Read 요청이 있는 경우 바로 구성한 IRP를 전송한다.

**D1.2. 전송 실패시 재전송의 주체 설정**

**D1.2.1. CA\_05. Host Interface에서 재전송 담당하여 Host Driver가 무결한 데이터를 다루는 방법**




그림 - Host Controller가 재전송하는 방식

CA\_05는 전송 실패(NAK 수신)시 재전송의 주체가 Host Controller인 구조이다. Host Controller는 ACK 혹은 NAK을 수신할 때까지 전송한 Transaction을 보관하고 있다가 NAK을 수신하면 Transaction을 재전송한다.

**D1.2.2. CA\_06. Host Driver가 NAK 수신시 재전송을 담당하는 방법**




그림 - Host Driver가 재전송하는 방식

CA\_06은 Host Driver가 Host Controller가 올려 보내는 ACK 혹은 NAK을 수신할 때까지 Transaction을 Queue에 그대로 보관하고 있다가 NAK을 수신하면 다시 Host Controller에게 동일한 Transaction을 재전송하는 구조이다.

**D1.2.3. CA\_07. Client SW가 NAK을 수신하여 Host Driver에게 재전송을 지시하는 방법**




그림 - Client SW가 재전송을 담당하는 구조

CA\_07은 Client SW까지 NAK이 전달되면 IRP를 다시 재전송하는 방식이다. Client SW는 Transaction 단위의 데이터 전송에 대해 알지 못하기 때문에 IRP 단위로 재전송을 진행하며, 하위단에서도 이전 전송된 Transaction에 대한 무효화 작업을 진행해야 한다. 그림 21과 같이 Transaction #3이 전송 실패하면 이전 #1, #2에 대한 데이터를 버리는 작업이 필요한 것이다.

**D1.3. 전송의 병렬성**

**D1.3.1. CA\_08. Stream Pipe가 생성되면 별도의 쓰레드를 할당하는 방식**




그림 – 멀티 쓰레드로 Pipe를 구성하는 구조

CA\_08은 Stream Pipe가 개설될 때마다 별도의 쓰레드를 생성하여 병렬적인 데이터 처리가 가능하도록 구성한 구조이다. 이는 Java의 Servlet이나 Django 등에서 웹서비스를 구성하는 방식과 유사하다.

**D1.3.2. CA\_09. 비동기로 처리하는 방식**



그림 - nodejs의 Single Thread 기반 비동기 처리 방식

CA\_09는 하나의 Single Thread로 Stream Pipe를 Scheduling해서 전송의 병렬성을 확보하는 방식의 구조이다. Blocking되는 작업이 발생하는 경우 다른 작업에게 양보하여 하나의 Thread에 대한 가용성을 극대화하는 방식이며 멀티 쓰레드 방식과 달리 공유 자원에 대한 처리가 용이하다. 이는 nodejs와 같은 비동기 환경에서 웹서비스를 구성하는 방식과 유사하다.

**D2. NFR\_01 디바이스 설정시간**

USB Device가 삽입되었을 때 설정시간을 최소화하기 위해 본 시스템은 네가지 주제에 대해 후보구조를 설계하였다.

1. 파이프의 버퍼 구조
2. 디바이스 식별 구조
3. USB Device 주소 할당 방식
4. Known Device 보관 구조

1번의 경우 디바이스 설정 중 Pipe의 개설시간이 영향을 미치므로 그에 대한 고려사항이며, 2번의 경우 이미 한번 이상 연결된 USB Device의 경우 더 빠른 연결을 제공할 것인가에 대한 고려사항이다. 3번의 경우, 새로 연결된 USB Device에 대해 주소를 할당해야 하는데 그 할당에 대한 성능적인 고려사항이다. 4번의 경우, 연결 이력을 저장할 때 그에 대한 고려사항이다.

이러한 특성을 고려하여 디바이스 설정 시간을 줄이기 위한 후보 구조를 알아본다.

**D2.1. 파이프의 버퍼 구조**

**D2.1.1. CA\_10. Stream Pipe를 구성하기 위한 버퍼의 Pool을 통해 즉시 개설이 가능하도록 하는 방법**




그림 - Buffer Pool을 이용해 Stream Pipe를 구성하는 방법

CA\_10은 Stream Pipe를 개설할 때, Buffer에 대한 메모리 할당 및 해제 시간에 대한 절약 목적으로 Buffer Pool을 구성하는 방식이다. 메모리 할당 및 해제는 비용이 큰 Operation이므로 이를 통해 성능을 높일 수 있는 구조이다.

**D2.1.2. CA\_11. Stream Pipe들을 위한 거대한 메모리 공간을 두고 필요한 리소스만큼 경계를 부여하는 방법**

테이블이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 - 하나의 Buffer를 동적으로 잘라서 쓰는 방법

CA\_11은 하나의 거대한 Buffer 공간을 Memory Guard로 구분하여 사용하는 구조이다. CA\_10과 마찬가지로 메모리 할당 및 해제에 대한 비용을 줄일 수 있다. Overflow 및 Underflow에 대한 Memory Guard의 구현이 쉽지 않지만 필요한만큼 동적으로 Buffer를 구성하는데 유리하다.

**D2.2. 디바이스 식별 구조**

**D2.2.1. CA\_12. Known Device에 대해서 Fast Track으로 연결하는 구조**


****

그림 - Fast Track

CA\_12는 USB Device의 VID와 PID를 조합하면 고유한 키가 생긴다는 점에 착안하여, 연결 이력을 저장하고, 다시 연결 시도가 있는 경우 USB Device Descriptor 전송과정 없이 연결을 구성하는 구조이다. 데이터 보관 비용이 발생하긴 하지만 연결 속도에는 장점이 있다.

**D2.2.2. CA\_13. 모든 접속에 대해서 디스크립터를 확인하는 구조**

CA\_13은 통상적인 USB Device의 연결방식이다. USB Device Descriptor를 전달받아 그에 대한 연결을 구성한다.

**D2.3. USB Device 주소 할당 방식**

**D2.3.1. CA\_14. 주소 할당을 라운드 로빈으로 하는 방식(포인터와 127 라운드)**




그림 - 라운드로빈 방식

CA\_14는 라운드 로빈 방식으로 연결된 USB Device에게 주소를 할당하는 방식이다. 할당한 위치를 가리키는 Pointer가 존재하며, 연결해제로 인해 앞선 번호가 비더라도 계속 포인터 위치를 늘려가며 전진한다. 최대 할당 번지는 127을 넘는 경우 Default Pipe에서 사용하는 0번을 제외하고 1번으로 돌아가게 된다.

**D2.3.2. CA\_15. 1부터 빈곳을 찾아서 할당하는 구조**

가구, 테이블, 서랍장이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

그림 - 빈곳부터 할당하는 구조

CA\_15는 연결 시도가 있을 때마다 1번부터 순회하며 빈 곳을 찾아 주소를 할당하는 방식이다. 그림 28과 같이 1번이 비어 있는 경우 바로 1번을 할당하게 되며, 그 다음 연결이 발생하며 5번을 할당할 것이다.

**D2.4. Known Device 보관 구조**

**D2.4.1. CA\_16. Hash를 통해 Known Device를 저장하는 방식**




그림 - Hash를 통해 Known Device를 저장하는 방식

CA\_16은 VID와 PID를 조합한 고유한 값을 해시 값으로 사용하여 Known Device를 Hash에 저장하는 구조이다. Known Device 조회시 O(1) 시간 복잡도로 데이터를 조회할 수 있다.

**D2.4.2. CA\_17. List를 통해 Known Device를 저장하는 방식**




그림 - List 방식으로 Known Device를 저장하는 방식

CA\_17은 List 형식으로 Known Device를 저장하는 방식이다. 매치되는 USB Device를 순회하며 찾는다. 시간 복잡도는 O(N)이지만 구현이 단순하다.

**D3. NFR\_02 시스템 부팅 시간**

시스템의 부팅 시간을 줄이기 위해 본 시스템은 두가지 주제에 대해 후보구조를 설계하였다.

1. Flash에서 데이터를 읽는 타이밍
2. 부팅 시나리오를 관장하는 모듈의 유무

1번의 경우 Flash로의 접근이 외부 모듈에 대한 접근이므로 접근 횟수를 줄일 것인지에 대한 고려 사항이며, 2번의 경우 부팅 과정의 주체에 대한 고려사항이다.

이러한 특성을 고려하여 시스템 부팅 시간을 줄이기 위한 후보 구조를 알아본다.

**D3.1. Flash에서 데이터를 읽는 타이밍**

**D3.1.1. CA\_18. Flash에서 미리 테이블을 읽고 사용하기**


****

그림 - 부팅시 미리 읽는 방식

CA\_18은 부팅 시간에 모든 데이터를 Flash Controller로부터 읽고, 조회가 필요할 때는 메모리에 있는 데이터를 사용하는 방식이다. Flash는 하드웨어이므로 접근 횟수를 줄여서 조회시간을 단축할 수 있지만, 수정이 필요한 경우 읽어온 데이터와 Flash의 데이터를 계속해서 동기화해줘야 하는 문제가 있다.

**D3.1.2. CA\_19. Flash에서 필요할 때 접근**


****

그림 - 필요할 때마다 읽는 방식

CA\_19는 데이터가 필요할 때마다 Flash에서 데이터를 읽는 방식이다. 하드웨어로의 접근 횟수는 늘어나지만 동기화 문제에서 자유롭다.

**D3.2. 부팅 시나리오를 관장하는 모듈의 유무**

**D3.2.1. CA\_20. 부팅시 모든 모듈에게 초기화 명령 전달**




그림 - 모든 모듈에게 초기화 명령을 전달하는 방식

CA\_20은 모든 모듈을 보관하는 저장소가 있다고 가정하고 시작한다. 이는 스프링 프레임워크에서의 IoC 컨테이너와 유사한 개념이다. 초기화 과정이 필요한 모듈들은 초기화를 위한 인터페이스를 구현하도록 되어 있으며 컨테이너에 의해 일괄적으로 초기화 명령이 전달되게 된다.

**D3.2.2. CA\_21. 시스템 초기화 및 종료를 위한 모듈**




그림 - 시스템 초기화를 관장하는 모듈을 두는 방식

CA\_21은 시스템 초기화 및 종료를 위한 주체를 따로 두는 방식이다. 초기화라는 책임을 부여해서 응집성을 높이고 시나리오의 순서 등을 관장하기 쉬운 장점이 있다.

**D4. QA\_02 지원 가능한 USB Class 확장**

지원 가능한 USB Class의 확장시 변경용이성을 확보하기 위해 본 시스템은 USB 허용 클래스 취득 방법에 대해 후보구조를 설계하였다. 이는 런타임에 USB Class를 얻어올 수 잇는지에 대한 고려사항이다. 이러한 특성을 고려하여 지원 가능한 USB Class 확장을 위한 후보 구조를 알아본다.

**D4.1. USB 허용 클래스 취득 방법**

**D4.1.1. CA\_22. 허용 가능한 클래스를 OS로부터 받아와서 비트맵으로 저장하는 방식**




그림 - OS로 부터 허용 가능한 USB 클래스를 얻어오는 방식

CA\_22는 시스템 부팅 시간에 Operation System으로부터 허용가능한 USB Class를 얻어와서 비트맵 형식으로 저장해두는 방식이다. 운영체제와의 별도의 인터페이스가 필요하다는 단점이 있지만 런타임에 이를 얻어 옴으로써 변경용이성에 큰 도움을 준다.

**D4.1.2. CA\_23. 모두 허용해놓고 거부되는게 있을 때마다 하나씩 줄여 나가는 방식**




그림 - 연결이 거부될 때마다 추가하는 방식

CA\_23은 허용되지 않는 USB Class를 이유로 새로운 USB Device의 연결이 거부되었을 때마다 거부된 USB Class에 대한 기록을 진행하는 방식이다.

**D5. QA\_03 전송 방식 변경**

전송 방식 변경시 변경용이성을 확보하기 위해 본 시스템은 제어 신호의 전송 구조에 대해 후보구조를 설계하였다. 이는 제어 신호 전송에 대한 다른 책임이 추가되었을 때의 고려사항이다. 이러한 특성을 고려하여 전송 방식 변경을 위한 후보 구조를 알아본다.

**D5.1. 제어 신호의 전송 구조**

**D5.1.1. CA\_24. Default Pipe도 제어정보를 전송하는 파이프의 상속구조로 두는 구조**




그림 - 동일한 인터페이스를 가지는 구조

CA\_24는 데이터든 제어 신호든 Pipe는 전송한다는 동일한 책임을 갖는 것으로 보고 동일 인터페이스를 구현하는 컴포넌트로 보는 구조이다. 전송한다는 책임하에서 제어 정보를 주고받아 원하는 목적을 달성한다.

**D5.1.2. CA\_25. Default Pipe를 별도의 모듈로 두는 구조(Increase Cohesion)**




그림 - Stream Pipe와 책임을 분리하는 구조

CA\_25는 데이터를 전송하는 책임을 갖는 Stream Pipe와 USB Device를 제어하는 Message Pipe의 책임을 나누는 구조이다. 일괄적인 처리는 동일한 책임을 갖는 것이 유리하지만 제어 정보 전달에 있어 좀 더 전문적인 처리가 가능해진다.

**D6. QA\_04 Host Controller의 USB 지원 버전 확장**

Host Controller의 하드웨어 변경 등으로 USB 지원 버전 확장시 변경용이성을 확보하기 위해 본 시스템은 두가지 주제에 대해 후보구조를 설계하였다.

1. 파이프의 버퍼 구조
2. Stream Pipe 추상화

1번의 경우 Full-Duplex 방식 지원에 대한 고려 사항이며, 2번의 경우 USB Specification에 정의된 전송 방식이 추가되는 경우에 대비한 고려사항이다.

이러한 특성을 고려하여 Host Controller의 USB 지원 버전 확장을 위한 후보 구조를 알아본다.

**D6.1. 파이프의 버퍼 구조**

**D6.1.1. CA\_26. Full-Duplex 지원을 위해 Stream Pipe에서 읽기와 쓰기 버퍼를 분리하는 방식**




그림 - Read / Write 버퍼를 분리하는 방식

CA\_26은 Read Buffer와 Write Buffer를 분리하여 구현하는 방식이다. 추후 Full-Duplex 구현이 필요해지는 경우 각각의 버퍼를 다른 Thread에서 담당하도록 하여 병렬성을 확보하면 큰 로직 수정없이 변경이 가능할 것으로 보인다.

**D6.1.2. CA\_27. 하나의 버퍼에서 읽기와 쓰기를 동시에 진행하며 IRP 마다 읽기인지 쓰기인지 구분하는 방식**




그림 - 하나의 버퍼로 처리하는 방법

CA\_27은 하나의 버퍼로 Stream Pipe를 구현하는 방식이다. 추후 Full-Duplex 구현이 필요한 경우 별도로 두개의 Thread가 Buffer에 접근하여 필요한 데이터를 주고받아야 한다.

**D6.2. Stream Pipe 추상화**

**D6.2.1. CA\_28. Stream Pipe의 State Pattern 적용**




그림 - Stream Pipe의 State Machine

CA\_28은 Stream Pipe마다 State Machine을 두는 방식이다. USB Specification에 정의된 방식을 고려할 때, Device Attached, Powered, Bus Reset와 같은 State가 필요할 수 있으며 추후 State에 대한 추가도 용이하다. GoF의 디자인패턴 중 State Pattern을 활용할 수 있다.

**D6.2.2. CA\_29. ISP을 준수하는 Pipe의 다양한 인터페이스 제공**




그림 - 다양한 책임을 갖는 Pipe

CA\_29는 Pipe가 갖는 책임에 따라 다양한 인터페이스를 구현하고 불필요한 인터페이스는 구현하지 않아 ISP를 지키는 구조이다. 양방향을 포함한 전송 방향에 따른 인터페이스, 등시성, 벌크, 인터럽트, 컨트롤 등 전송방식에 따른 인터페이스, Sub Hub를 통해 연결된 Pipe 등 책임에 따른 인터페이스를 구현한다.

**D6.2.3. CA\_30. 전송 방법에 따라 다형성으로 표현하는 방법**




그림 - 전송방식에 따른 다형성

CA\_30은 다양한 전송 방식에 대해 다형성을 이용해 처리하는 구조이다. Stream Pipe는 USB Specifiaction에 벌크, 등시성, 인터럽트 등 다양한 전송방식을 제공하고 있는데, 추후 상위 버전에서 다른 전송방식을 제공하더라도 전송하다라는 책임은 변함이 없을 것이라는 판단 하에 다형성을 통해 처리한다. Stream Pipe를 다루는 주체에서 전송방식에 대해 고민하지 않아도 된다는 장점이 있다.

**D7. QA\_05 동시에 연결 가능한 USB Device의 수**

동시에 연결 가능한 USB Device의 수를 최대화하여 가용성을 확보하기 위해 본 시스템은 두가제 주제에 대해 후보구조를 설계하였다.

1. USB Device 연결에 대한 리소스 할당
2. 리소스 확인 주기에 대한 구조

1번의 경우 USB Device에 리소스 요구사항에 대해 판단할 주체에 대한 고려 사항이며, 2번의 경우 가용 가능한 리소스를 파악하기 위한 고려사항이다.

이러한 특성을 고려하여 동시에 연결 가능한 USB Device의 수를 위한 후보 구조를 알아본다.

**D7.1. USB Device 연결에 대한 리소스 할당**

**D7.1.1. CA\_31. Resource Observer를 둬서 리소스 현황을 주기적으로 파악하고 최적의 리소스 할당하는 방식**




그림 - Resource Observer가 가용 리소스를 파악하는 구조

CA\_31은 Resource Observer라는 컴포넌트가 가용 리소스를 파악하는 구조이다. 전송 등 다른 작업과 병렬적으로 가용 리소스를 파악할 수 있기 위해 별도의 쓰레드로 구성하며 리소스 종류별로 별도의 쓰레드를 할당할 수도 있다. 이렇게 수집한 가용 리소스의 정보는 USB Device의 요구사항과의 Negotiation 과정에 활용된다.

**D7.1.2. CA\_32. 최대 가용자원만 파악한 뒤 요청이 올때마다 Best Effort로 할당하고 더 이상 연결을 허용하지 않는 방식**

CA\_32는 최대 가용자원을 파악한 뒤, USB Device가 요구하는 리소스에 대해 Best Effort로 맞춰서 할당한 뒤, 더 이상 가용가능한 리소스가 없으면 연결을 허용하지 않는 구조이다.

**D7.2. 리소스 확인 주기에 대한 구조**

**D7.2.1. CA\_33. Watchdog 형식으로 주기적으로 가용자원을 확인하는 방식**

CA\_33은 CA\_31의 구조에서 가용 리소스에 대한 확인 주기에 대한 고려사항이다. 정해진 주기를 두고 가용 리소스를 파악한다.

**D7.2.2. CA\_34. 특정 이벤트(디바이스 연결 해제 등) 발생시마다 가용자원을 확인하는 방식**




그림 - 특정 이벤트마다 가용 리소스를 파악하는 방식

CA\_34는 특정 주기가 아니라 특정 이벤트가 발생할 때마다 가용 리소스를 파악하는 방식이다. 주기 방식에 비해 리소스 파악을 위한 비용은 감소하지만 가용 리소스에 대한 실시간 파악은 어려울 수 있다.

**D8. QA\_06 외부 모듈 교환**

외부 모듈 교환시 변경용이성을 확보하기 위해 본 시스템은 외부와의 인터페이스 추상화 구조에 대해 후보구조를 설계하였다. 이는 외부 모듈이 변경되었을 때의 고려사항이다. 이러한 특성을 고려하여 외부 모듈 교환을 위한 후보 구조를 알아본다.

**D8.1. 외부와의 인터페이스 추상화 구조**

**D8.1.1. CA\_35. Host와의 유니폼한 인터페이스를 추상화하는 방식**

CA\_35는 Operation System과 본 시스템 간의 동작을 미리 정의해서 인터페이스 역할의 컴포넌트를 두는 구조이다. Operation System이 변경되어도 정해진 동작을 수행할 수 있다면 변경사항이 없도록 하는 것이다.

**D8.1.2. CA\_36. 주요 운영체제에 대한 여러가지 인터페이스 제공**

CA\_36은 주요 운영체제(Windows, MAC, Ubuntu 등)과의 인터페이스를 개별적으로 준비하는 것이다. 제공하는 운영체제만 지원한다는 단점이 있지만 운영체제별로 세부적인 구현이 가능하다는 장점이 있다.

**D8.1.3. CA\_37. LED와의 인터페이스를 위한 프록시**

CA\_37은 Led Controller와의 인터페이스에서 프록시 계층을 하나 둬서 Led 하드웨어가 교체되었을 때 유연하게 대처하는 구조이다.

**D8.1.4. CA\_38. Host Controller와의 인터페이스를 위한 프록시**

CA\_38은 Host Controller와의 인터페이스에서 프록시 계층을 하나 둬서 Host Controller가 교체되었을 때 유연하게 대처하는 구조이다. Host Controller와 연동하는 동작은 USB Specification을 통해 몇가지로 추상화할 수 있으므로 구현에 무리가 없다.

**D9. QA\_07 디바이스 정보 조회 시간**

디바이스 정보 조회 시간을 단축하기 위해 본 시스템은 디바이스 정보 저장 구조에 대해 후보구조를 설계하였다. 이는 디바이스 정보 조회 성능과 관련된 고려사항이다. 이러한 특성을 고려하여 디바이스 정보 조회 시간 단축을 위한 후보 구조를 알아본다.

**D9.1. 디바이스 정보 저장 구조**

**D9.1.1. CA\_39. Device 연결구조를 트리로 표현하는 구조**




그림 - Tree 구조로 표현하는 방식

CA\_39는 Tree 구조를 통해 디바이스 연결을 표현하는 구조이다. USB 시스템은 Hub를 통해 계층적으로 연결되므로 직관적으로 연결 구조를 파악하는데 좋은 구조이다. Hash보다는 낮은 성능, List나 Array보다는 좋은 성능을 가질 것으로 예상된다.

**D9.1.2. CA\_40. 리스트로 표현하는 구조**




그림 - List 구조로 표현하는 방식

물리적으로는 계층적으로 USB Device가 Hub를 통해 연결되어 있다고 하더라도, Operation System 입장에서는 논리적으로 동등한 디바이스라 할 수 있다. 따라서 CA\_40처럼 List 형식의 표현이 가능하다. Tree 구조에 비해 입출력, 검색 방식이 단순하다는 장점이 있지만 USB Hub 분리시 하위 장치들의 해제가 필요하므로 결국 어느정도 계층정보를 표현할 수밖에 없는 단점이 있다.

**D9.1.3. CA\_41. 고유 아이디를 가지고 해시 구성**




그림 - Hash 구조로 표현하는 방식

CA\_41은 디바이스의 연결을 Hash를 통해 표현하는 구조이다. USB Device의 VID, PID를 이용한 Key를 통해 O(1) 시간 복잡도로 필요한 디바이스를 찾을 수 있는 장점이 있다. 다만 순회에 어려움이 있어 이를 위한 별도의 트릭이 필요하며, 이 역시 USB Hub 분리시 하위 장치들의 해제가 필요하므로 결국 어느정도 계층정보를 표현할 수밖에 없는 단점이 있다.

**D9.1.4. CA\_42. 구조체 배열로 구성하는 방법**




그림 - Array 구조로 표현하는 방식

List와 마찬가지로 논리적으로 동급인 USB Device를 CA\_42처럼 일렬로 Array로 표현할 수 있다. 최대 연결 가능한 USB Device의 수가 정해져 있으므로 Array의 동적인 확장이 필요없어 장점이 있다. 다만 이 역시 USB Hub 분리시 하위 장치들의 해제가 필요하므로 결국 어느정도 계층정보를 표현할 수밖에 없는 단점이 있다.

1. 후보 구조 평가

**E1. QA\_01 데이터 전송 속도**

**CA\_01. IRP의 주소를 그대로 사용하여 추가적인 메모리 할당 없이 Transaction을 구성하는 방법**. **[채택]**

**CA\_02. 메모리 Pool을 이용하여 새로운 Transaction을 구성하는 방법 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_01 영향 | CA\_02 영향 |
| QA\_01 데이터 전송 속도 | (++) 추가적인 메모리 할당이나 데이터 복사가 필요하지 않다. | (+) Memory Pool을 통해 할당에 대한 비용을 아끼더라도 결국 Payload의 복사는 필요하다. |
| NFR\_01. 디바이스 설정 시간 |  | (-) Transaction Queue가 추가적으로 더 구성되어야 한다. |
| NFR\_02. 시스템 부팅 시간 | (-) IRP Descriptor Pool을 구성하는 시간이 소요된다. | (-) Payload Pool을 구성하는 시간이 소요된다. |
| QA\_03. 전송 방식 변경 | (--) 운영체제와의 인터페이스에 따라 주소체계를 활용하지 못할 수 있다. | (-) 전송 방식 변경에 의해 Payload Pool의 구성이 달라질 수 있다. |

CA\_01과 CA\_02는 데이터 Write와 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. 데이터 전송 속도는 우선순위가 높은 품질 속성으로서 다른 품질 속성보다 우선적으로 성능에 대해 평가하였으며 NFR\_01이나 NFR\_02, QA\_03 등을 고려할 때에도 CA\_01이 적합하여 최종 구조로 채택하였다.

**CA\_03. USB Device가 보내는 데이터를 메모리 Pool을 이용하여 Queueing하다가 Host에서 요청이 오면 Concatenate해서 전송하는 방법 [채택]**

**CA\_04. USB Device가 보내는 데이터를 계속 Concatenate하면서 이어 나가다가 Host에서 요청시 하나로 보내는 방법 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_03 영향 | CA\_04 영향 |
| QA\_01 데이터 전송 속도 | (++) Concatenate 과정이 1회만 필요하여 DMA 등의 하드웨어를 1회만 사용해서 쉽게 데이터를 구성할 수 있다. | (-) IRP를 동적으로 크기를 늘려가며 Concatenate를 진행하는 단점이 있다. |
| NFR\_01. 디바이스 설정 시간 |  | (+) 별도의 Queue를 구성하지 않아도 된다. |
| NFR\_02. 시스템 부팅 시간 | (-) Payload Pool을 구성하는 시간이 소요된다. |  |
| QA\_03. 전송 방식 변경 | (-) 전송 방식 변경에 의해 Payload Pool의 구성이 달라질 수 있다. |  |

CA\_03과 CA\_04는 데이터 Read와 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. 데이터 전송 속도는 우선순위가 높은 품질 속성으로서 다른 품질 속성보다 우선적으로 성능에 대해 평가하였으며 NFR\_01이나 NFR\_02, QA\_03 등을 고려할 때 종합적인 평가는 비슷하였으나 성능에 더욱 주안점을 두고 CA\_03이 적합하여 최종 구조로 채택하였다.

**CA\_05. Host Interface에서 재전송 담당하여 Host Driver가 무결한 데이터를 다루는 방법 [채택]**

**CA\_06. Host Driver가 NAK 수신시 재전송을 담당하는 방법 [미채택]**

**CA\_07. Client SW가 NAK을 수신하여 Host Driver에게 재전송을 지시하는 방법 [미채택]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_05 영향 | CA\_06 영향 | CA\_07 영향 |
| QA\_01 데이터 전송 속도 | (++) Client SW와 Host Driver를 거치지 않고 재전송이 일어나므로 통신의 수가 줄어들게 된다. | (-) Host Driver를 거쳐 재전송이 일어나므로 재전송을 위한 Path가 길어지게 된다. | (--) 재전송을 위한 Path가 길 뿐만 아니라 IRP 단위로 재전송하여 효율도 떨어진다. |
| QA\_04. Host Controller의 USB 지원 버전 확장 | (-) Host Controller의 USB 지원 버전 확장으로 재전송에 대한 책임이 바뀔 경우 동작하지 않을 수 있다. | (+) Host Controller의 재전송 방식이 변해도 Host Driver단에서 정상적으로 동작할 수 있다. | (+) Host Controller의 재전송 방식이 변해도 Client SW 단에서 정상적으로 동작할 수 있다. |

CA\_05와 CA\_06, CA\_07은 데이터 재전송에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. Host Controller의 변경에 의해 재전송이 보장되지 않아 데이터의 무결성을 보장할 수 없는 상황이 발생할 수도 있지만 무선통신에서의 HARQ와 같이 일반적인 컴퓨터 과학의 방향을 고려할 때 하드웨어단에서 재전송은 이어질 트렌드라 생각하고 성능 위주로 판단할 때 CA\_05를 채택하였다.

**CA\_08. Stream Pipe가 생성되면 별도의 쓰레드를 할당하는 방식 [채택]**

**CA\_09. 비동기로 처리하는 방식 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_08 영향 | CA\_09 영향 |
| QA\_01 데이터 전송 속도 | (++) 다수의 CPU 코어를 활용하여 더 좋은 성능을 낼 수 있다.  (-) 공유자원 동기화로 인한 성능 저하가 있을 수 있다. | (+) 공유자원 문제없이 Blocking Time을 잘 스케쥴링 해서 좋은 성능을 낼 수 있다.  (-) 하나의 쓰레드를 사용하므로 여러 코어를 통한 성능 증가를 기대할 수 없다. |
| NFR\_02. 시스템 부팅 시간 | (-) Thread Pool을 구성하는 시간이 소요될 수 있다. |  |
| QA\_03. 전송 방식 변경 | (+) 전송방식에 알맞은 Thread 우선순위를 부여하여 스케줄링 할 수 있다. | (-) 전송방식에 알맞은 우선순위를 부여하기 위해 로직을 구현하기가 어렵다. |

CA\_08와 CA\_09는 데이터 전송의 병렬성에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. Thread 방식에는 비동기 방식에 비해 고전적인 문제(공유자원 및 쓰레드 생성)를 가지고 있지만 최근 Host PC들이 다수의 코어를 가지고 동작함을 고려할 때 성능을 위주로 판단하여 CA\_08을 채택하였다.

**E2. NFR\_01 디바이스 설정시간**

**CA\_10. Stream Pipe를 구성하기 위한 버퍼의 Pool을 통해 즉시 개설이 가능하도록 하는 방법 [채택]**

**CA\_11. Stream Pipe들을 위한 거대한 메모리 공간을 두고 필요한 리소스만큼 경계를 부여하는 방법 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_10 영향 | CA\_11 영향 |
| QA\_01 데이터 전송 속도 | (+) Stream Pipe 구성시 버퍼 구성을 위한 시간이 거의 들지 않는다. | (+) Stream Pipe 구성시 버퍼 구성을 위한 시간이 거의 들지 않는다.  (-) Memory Guard는 해당 후보구조에서 가장 중요한 요소로 이를 위한 로직이 항상 동작해야 한다. |
| NFR\_02. 시스템 부팅 시간 | (-) Buffer Pool을 구성하는 시간이 소요될 수 있다. |  |
| QA\_03. 전송 방식 변경 |  | (+) 동적인 Buffer 크기 할당이 가능한 구조이므로 장점이 있다. |

CA\_10와 CA\_11는 Stream Pipe의 Buffer 할당에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_11의 동적인 버퍼 크기 할당은 장점이지만 Buffer Pool 역시 다양한 크기의 Buffer를 제공하는 방식을 취할 수도 있으며 Memory Guard에 대한 CA\_11의 단점으로 인해 CA\_10을 채택하였다.

**CA\_12. Known Device에 대해서 Fast Track으로 연결하는 구조 [채택]**

**CA\_13. 모든 접속에 대해서 디스크립터를 확인하는 구조 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_12 영향 | CA\_13 영향 |
| NFR\_01. 디바이스 설정 시간 | (++) 이미 연결한 이력이 있는 USB Device의 경우 Descriptor 전달없이 빠르게 연결할 수 있으므로 성능에 장점이 있다. |  |
| NFR\_02. 시스템 부팅 시간 | (-) Known Device를 Flash로부터 읽는 동작이 필요하므로 부팅 시간이 필요하다. (CA\_18 채택의 경우) |  |

CA\_12와 CA\_13은 빠른 USB Device 연결에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_13은 통상적인 연결 흐름으로, CA\_12에 장점이 더 부각되어 이를 채택하였다.

**CA\_14. 주소 할당을 라운드 로빈으로 하는 방식(포인터와 127 라운드) [채택]**

**CA\_15. 1부터 빈곳을 찾아서 할당하는 구조 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_14 영향 | CA\_15 영향 |
| NFR\_01. 디바이스 설정 시간 |  | (-) 빈 곳을 찾을 때까지 순회를 해야하는 단점이 있다. |

CA\_14와 CA\_15는 USB Device 주소 할당에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_15는 명백한 단점이 있기에 CA\_14를 채택하였다.

**CA\_16. Hash를 통해 Known Device를 저장하는 방식 [채택]**

**CA\_17. List를 통해 Known Device를 저장하는 방식 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_16 영향 | CA\_17 영향 |
| NFR\_01. 디바이스 설정 시간 | (+) O(1) 시간 복잡도로 디바이스를 찾을 수 있다. | (-) 매치되는 디바이스를 찾을 때까지 순회를 해야하는 단점이 있다. |

CA\_16와 CA\_17는 Known Device에 대한 메모리 저장 구조에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_17는 명백한 단점이 있기에 CA\_16를 채택하였다.

**E3. NFR\_02 시스템 부팅 시간**

**CA\_18. Flash에서 미리 테이블을 읽고 사용하기 [채택]**

**CA\_19. Flash에서 필요할 때 접근 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_18 영향 | CA\_19 영향 |
| NFR\_01. 디바이스 설정 시간 | (++) 필요한 정보를 메모리에서 즉시 읽을 수 있으므로 장점이 있다.  (-) 데이터 변경시 메모리와 Flash 간의 동기화 작업이 필요하다. | (-) 데이터 조회가 필요할 때마다 하드웨어인 Flash에 접근해야 한다. |
| NFR\_02. 시스템 부팅 시간 | (-) Flash로부터 읽는 동작이 필요하므로 부팅 시간이 필요하다. |  |

CA\_18와 CA\_19는 Flash에서 데이터를 읽어오는 시점에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_18은 부팅시간이 늘어나는 단점이 있었지만 한번의 접근으로 모든 데이터를 읽어온다면 필요한 정보가 있을 때 매번 접근하지 않아도 되는 장점이 더 큰 것으로 판단되어 CA\_18을 채택하였다.

**CA\_20. 부팅시 모든 모듈에게 초기화 명령 전달 [미채택]**

**CA\_21. 시스템 초기화 및 종료를 위한 모듈 [채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_20 영향 | CA\_21 영향 |
| NFR\_02. 시스템 부팅 시간 |  | (+) 초기화 순서가 중요한 경우 이를 컨트롤할 수 있는 모듈이 존재하므로 장점이 있다. |

CA\_20와 CA\_21는 초기화 프로세스의 주체에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_21는 명백한 장점이 있기에 CA\_21를 채택하였다.

**E4. QA\_02 지원 가능한 USB Class 확장**

**CA\_22. 허용 가능한 클래스를 OS로부터 받아와서 비트맵으로 저장하는 방식 [채택]**

**CA\_23. 모두 허용해 놓고 거부되는게 있을 때마다 하나씩 줄여 나가는 방식 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_22 영향 | CA\_23 영향 |
| QA\_02. 지원 가능한 USB Class 확장 | (+) Operation System에게 정보를 얻어오므로 변경에 유리하다. | (-) 전체 USB Class에 대한 정보를 Host Driver가 가지고 있어야 한다. 변경에 불리하다. |
| NFR\_02. 시스템 부팅 시간 | (-) 부팅 시간에 OS로부터 허용 Class를 받아오는 과정이 필요하다. |  |

CA\_22와 CA\_23는 지원 가능한 USB Class 확장의 방식에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_22는 부팅 프로세스가 추가되어 부팅 시간에 단점이 있었지만 주체를 Operation System으로 넘겨 동적으로 변경이 용이함을 들어 최종구조로 채택하였다.

**E5. QA\_03 전송 방식 변경**

**CA\_24. Default Pipe도 제어정보를 전송하는 파이프의 상속구조로 두는 구조 [미채택]**

**CA\_25. Default Pipe를 별도의 모듈로 두는 구조(Increase Cohesion) [채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_24 영향 | CA\_25 영향 |
| QA\_03. 전송 방식 변경 | (++) 모든 Pipe에 대해서 동일한 상속구조를 제공해 추가 및 제거에 용이하다. | (+) 제어 정보에 대한 전송 방식이 변경되었을 때 변경이 용이하다. |
| QA\_04. Host Controller의 USB 지원 버전 확장 |  | (+) USB 버전업으로 제어 정보가 추가되었을 때 변경에 용이하다. |

CA\_24와 CA\_25는 Default Pipe에 대한 구분에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_24에도 장점이 존재했지만 제어 정보의 특수성 등을 고려할 때 CA\_25를 채택하였다.

**E6. QA\_04 Host Controller의 USB 지원 버전 확장**

**CA\_26. Full-Duplex 지원을 위해 Stream Pipe에서 읽기와 쓰기 버퍼를 분리하는 방식 [채택]**

**CA\_27. 하나의 버퍼에서 읽기와 쓰기를 동시에 진행하며 IRP 마다 읽기인지 쓰기인지 구분하는 방식 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_26 영향 | CA\_27 영향 |
| QA\_01 데이터 전송 속도 | (+) 읽기와 쓰기의 Thread를 분리하여 병렬적으로 성능을 높일 수 있다. |  |
| QA\_04. Host Controller의 USB 지원 버전 확장 | (+) Half-Duplex에서 Full-Duplex로 확장되어도 변경이 용이하다. | (-) 버퍼의 용도를 구분할 수 없어 변경에 용이하지 않다. |

CA\_26와 CA\_27은 읽기와 쓰기 버퍼의 분리에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. 성능 측면이나 Full-Duplex 추후 지원을 고려했을 때 CA\_26을 채택하였다.

**CA\_28. Stream Pipe의 State Pattern 적용 [채택]**

CA\_28의 경우 USB Specification에 정리된 State를 State Machine을 통해 관리하고, QS\_04처럼 새로운 버전으로 인해 State가 추가되어도 변경이 용이하다는 점을 들어 채택하였다.

**CA\_29. ISP을 준수하는 Pipe의 다양한 인터페이스 제공 [채택]**

CA\_29의 경우 ISP를 지원하는 것은 소프트웨어의 기본 원칙이기도 하지만, QA\_04처럼 새로운 버전으로 인해 또 다른 책임이 추가되더라도 인터페이스를 추가해 대처할 수 있어 채택하였다.

**CA\_30. 전송 방법에 따라 다형성으로 표현하는 방법 [채택]**

CA\_30의 경우 QA\_04의 경우처럼 새로운 버전으로 인해 또 다른 전송 방식이 추가되어도 변경이 용이해 채택하였다.

**E7. QA\_05 동시에 연결 가능한 USB Device의 수**

**CA\_31. Resource Observer를 둬서 리소스 현황을 주기적으로 파악하고 최적의 리소스 할당하는 방식 [채택]**

**CA\_32. 최대 가용자원만 파악한 뒤 요청이 올때마다 Best Effort로 할당하고 더 이상 연결을 허용하지 않는 방식 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_31 영향 | CA\_32 영향 |
| QA\_05 동시에 연결 가능한 USB Device의 수 | (+) 별도의 컴포넌트가 가용 리소스를 확인해서 최적의 리소스를 할당하고 많은 수의 디바이스를 연결할 수 있다. |  |

CA\_31와 CA\_32은 가용 리소스 활용에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_31에 명백한 장점이 있어 최종 구조로 채택하였다.

**D7.2.1. CA\_33. Watchdog 형식으로 주기적으로 가용자원을 확인하는 방식 [채택]**

**D7.2.2. CA\_34. 특정 이벤트(디바이스 연결 등) 발생시마다 가용자원을 확인하는 방식 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_33 영향 | CA\_34 영향 |
| QA\_05 동시에 연결 가능한 USB Device의 수 |  | (-) 실시간으로 가용 리소스에 대해 파악하는 것이 아니라 정확하지 않은 정보로 리소스를 할당할 수 있다. |

CA\_33와 CA\_34은 가용 리소스 파악에 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_34에 단점이 있어 CA\_33을 최종 구조로 채택하였다.

**E8. QA\_06 외부 모듈 교환**

**CA\_35. Host와의 유니폼한 인터페이스를 추상화하는 방식 [채택]**

**CA\_36. 주요 운영체제에 대한 여러가지 인터페이스 제공 [미채택]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 품질 속성 | CA\_35 영향 | CA\_36 영향 |
| QA\_06 외부 모듈 교환 | (+) OS와의 오퍼레이션에 대해 추상화된 인터페이스를 가지면 이를 지원하는 다른 Operation System에도 변경없이 적용이 가능하다. | (-) 인터페이스가 제공되는 OS하고만 통신할 수 있다. |
| NFR\_02. 시스템 부팅 시간 |  | (+) 특정 OS에 최적화된 부팅 프로세스로 인해 시간이 절약될 가능성이 있다. |

CA\_35와 CA\_36는 Operation System과의 인터페이스와 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_35는 General한 방식이지만 그만큼 변경용이성에 장점이 있어 최종구조로 채택하였다.

**CA\_37. LED와의 인터페이스를 위한 프록시 [채택]**

**CA\_38. HostController와의 인터페이스를 위한 프록시 [채택]**

CA\_37과 CA\_38은 프록시를 사용해 QS\_06 외부 모듈 교환에 있어 변경용이성을 제공하므로 최종구조로 채택하였다.

**E9. QA\_07 디바이스 정보 조회 시간**

**CA\_39. Device 연결구조를 트리로 표현하는 구조 [미채택]**

**CA\_40. 리스트로 표현하는 구조 [미채택]**

**CA\_41. 고유 아이디를 가지고 해시 구성 [채택]**

**CA\_42. 구조체 배열로 구성하는 방법 [미채택]**

CA\_39, CA\_40, CA\_41, CA\_42는 디바이스의 연결 구조와 관련된 후보 구조로서 하나의 구조를 선택해야 했다. CA\_41은 순회가 까다롭고 USB Hub와의 연결정보를 따로 표현해야하는 단점이 있었지만 특정 디바이스를 찾는데 있어 절대적으로 큰 우위를 가지고 있어 성능 측면에서 최종구조로 채택하였다.

1. 최종 구조 설계

본 시스템의 시스템 구조는 멀티 쓰레드 환경에서 병렬성이 필요한 작업에 따라 여러 개의 쓰레드로 나뉘어 동작한다. 그에 대한 시스템 최종구조는 아래 그림 50과 같다.




그림 - 최종 구조

**F1. 구조 설명**

**F1.1. Stream Pipe**

Stream Pipe는 Read Buffer 및 Write Buffer에서 IRP와 Transaction 간의 전환 및 Operation System / Host Controller로의 전송을 담당한다.

* CA\_01. IRP의 주소를 그대로 사용하여 추가적인 메모리 할당 없이 Transaction을 구성하는 방법.
* CA\_03. USB Device가 보내는 데이터를 메모리 Pool을 이용하여 Queueing하다가 Host에서 요청이 오면 Concatenate해서 전송하는 방법
* CA\_10. Stream Pipe를 구성하기 위한 버퍼의 Pool을 통해 즉시 개설이 가능하도록 하는 방법
* CA\_26. Full-Duplex 지원을 위해 Stream Pipe에서 읽기와 쓰기 버퍼를 분리하는 방식

Stream Pipe는 각각 별도의 쓰레드로 구성되며 이는 Thread Pool을 통해 이루어진다.

* CA\_08. Stream Pipe가 생성되면 별도의 쓰레드를 할당하는 방식

Stream Pipe는 상태를 가지며 이를 관리하기 위한 State Machine이 존재한다.

* CA\_28. Stream Pipe의 State Pattern 적용

Stream Pipe는 책임을 가지는 여러 개의 인터페이스를 구현하고 전송 방식에 따라 인스턴스의 타입이 다르다.

* CA\_29. ISP을 준수하는 Pipe의 다양한 인터페이스 제공
* CA\_30. 전송 방법에 따라 다형성으로 표현하는 방법

**F1.2. Message Pipe**

Message Pipe는 Stream Pipe와 분리되어 별도의 컴포넌트로 존재하며 제어 정보의 전송이라는 별도의 책임을 가진다.

* CA\_25. Default Pipe를 별도의 모듈로 두는 구조

**F1.3. Resource Observer**

Resource Observer는 각각 Power와 Bandwidth의 가용 리소스를 감지하는 별도의 쓰레드로 구성되며 주기적으로 가용 리소스를 파악하고 질의시 응답한다.

* CA\_31. Resource Observer를 둬서 리소스 현황을 주기적으로 파악하고 최적의 리소스 할당하는 방식
* CA\_33. Watchdog 형식으로 주기적으로 가용자원을 확인하는 방식

**F1.4. Interface**

본 시스템은 외부 모듈과의 인터페이스 앞에 프록시 계층을 두어 변경이 용이하도록 하였고 Host Controller가 데이터 전송 실패시 재전송을 담당하여 상위 계층이 데이터의 무결성에 대해 신경 쓰지 않도록 하였다.

* CA\_35. Host와의 유니폼한 인터페이스를 추상화하는 방식
* CA\_37. LED와의 인터페이스를 위한 프록시
* CA\_38. Host Controller와의 인터페이스를 위한 프록시
* CA\_05. Host Interface에서 재전송 담당하여 Host Driver가 무결한 데이터를 다루는 방법

**F1.5. Known Device**

본 시스템은 USB Device의 연결 이력을 저장하여 한번 이상 연결되었던 장치의 경우 빠른 연결을 지원한다.

* CA\_12. Known Device에 대해서 Fast Track으로 연결하는 구조
* CA\_16. Hash를 통해 Known Device를 저장하는 방식
* CA\_18. Flash에서 미리 테이블을 읽고 사용하기

**F1.6. Device HashMap**

본 시스템은 라운드 로빈 방식으로 USB Device에 주소를 부여하며 VID, PID를 이용한 Key를 통해 HashMap을 운영한다.

* CA\_14. 주소 할당을 라운드 로빈으로 하는 방식
* CA\_41. 고유 아이디를 가지고 해시 구성

**F1.7. System Initiator**

본 시스템은 시스템 초기화 및 종료를 위한 별도의 컴포넌트가 존재하며 시스템 초기화 및 종료를 위한 시나리오를 관장한다.

* CA\_01. 시스템 초기화 및 종료를 위한 모듈

**F1.8. Class Permission**

본 시스템은 허용가능한 USB Class 정보를 부팅 시간에 Operation System으로부터 전달받아 저장하고 새로운 USB Device의 연결 허용여부를 결정한다.

* CA\_22. 허용 가능한 클래스를 OS로부터 받아와서 비트맵으로 저장하는 방식

**F2. 최종 구조의 Risk 관리**

**F2.1. Payload 복사 문제**

데이터 쓰기와 관련하여 CA\_01을 통해 데이터가 복사가 필요하지 않은 구조를 만들었으나, 여전히 읽기와 관련해서는 Payload 복사가 필요하다는 문제가 있다. 이에 대한 보완으로 DMA와 같은 하드웨어 장치를 도입하여 데이터 복사 및 이동에 대한 성능 문제를 보완한다면 이 Risk에 대비할 수 있을 것으로 보인다.

**F2.2. Device HashMap의 순회 및 Hierarchy 표현 문제**

Hash 구조는 원하는 자료를 즉시 꺼낼 수 있는 장점이 있지만 순회에 적합하지 않다. 이를 보완하기 위해 Hash 요소를 가리키는 Reference의 List를 따로 구성하여 순회에 사용할 수 있다. 또한 논리적으로는 동급으로 사용되는 USB Device라고 할지라도 Hub의 제거와 같은 이벤트가 발생하면 Hierarchy를 따져 처리할 수밖에 없다. 따라서 Hash에 저장하는 데이터에 자식 관계를 표현하도록 하여 일정 부분 계층 구조를 표현하도록 할 수 있다.

**F2.3. 멀티 쓰레드 환경에서 공유 자원에 대한 Race Condition 문제**

Race Condition은 예기치 못한 문제를 발생시킨다는 문제도 있지만 이를 해결하기 위한 Lock이 성능 저하의 원인이 될 수 있다는 점도 가지고 있다. 이를 위해 Lock-Free 자료구조의 적극적인 도입은 성능 저하를 보완할 수 있는 방법으로 보인다.